**ANEXO – ESPECIFICAÇÃO**

## ITEM 01 - AVENTAL TRANSPARENTE

|  |  |
| --- | --- |
| **Descrição:**Avental de segurança, confeccionado em vinil ou PVC transparente. Possui três tiras do mesmo material, aplicadas na peça através de olhais reforçados de mesmo material soldado eletronicamente. Possui tamanho aproximado de 1,20cm x 0,70 cm. O equipamento deverá apresentar em caracteres indeléveis e bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante, o lote de fabricação e o número do CA.  **Quantidade:**04  **Unidade:** Peça |  |

**ITEM 02 – CALCA TIPO SANEAMENTO GG (50-52)**

**Descrição:**Confeccionada na cor amarela em PVC em ambas as faces e tramas

em nylon. Possui espessura de 0,25 a 0,27 mm (Trevira - KP 350), cadarço de

algodão na cintura e costura eletrônica. O equipamento deverá apresentar em

caracteres indeléveis e bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante, o lote

de fabricação e o número do CA.



**Quantidade:**10

**Unidade:** Peça

**ITEM 03 – CAPA P/ CHUVA C/ MANGA EM TREVIRA AMARELA – M e G**

**Descrição:**Confeccionada em uma só peça em Trevira – KP-350

(espessura de 0,25 a 0,27 mm) na cor amarela. Possui costura eletrônica,

capuz, manga comprida e fechamento frontal através de botões metálicos

de pressão. O equipamento deverá apresentar em caracteres indeléveis e

bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante, o lote de fabricação e

o número do CA.



**Quantidade:**08

**Unidade:** Peça

**ITEM 04 – CONE DE CONTROLE DE TRÁFEGO 50 CM DE ALTURA**

**Descrição**: Cone fabricado em única peça em composto sintético de alta resistência

e indeformável. Possui 75 cm ou 50 cm de altura (conforme solictado) e cor laranja com

no mínimo duas faixas na cor branca injetada ou pintada por sistema que proporcione

ótima qualidade. Deverá possuir locais para fixação de fitas zebradas, cordas, correntes

e orifício central para colocação de placas, bandeirolas e outros sinalizadores. A base

deverá ser quadrada proporcionando boa estabilidade. Com o seu peso, não necessitará

de pesos extras para a sua imobilização em locais de tráfegos intensos.



**Quantidade:**36

**Unidade:** Peça

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ITEM 05 – CONJUNTO DE SEGURANCA IMPERMEAVEL (BLUSAO E CALCA) TAM. M, G e GG**  **Descrição:**Conjunto de segurança na cor amarela confeccionado em Trevira ou PVC revestido em malha de poliéster com costura através de solda eletrônica. Composto de blusão com capuz, fechamento frontal através de, no mínimo, 4 (quatro) botões de pressão e calça com cordão na cintura com ilhós metálico. O equipamento deverá apresentar em caracteres indeléveis e bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante, o lote de fabricação e o número do CA.    **Quantidade:**10  **Unidade:**Peça  **ITEM 06 – CREME PROTETOR AGUA/OLEO E BIO RESISTENTE EMBALAGEM C/ 200GR**  **Descrição:**Creme protetor água e óleo resistente para a pele com ação bacteriostática que impede a proliferação de microorganismos sobre a pele. Forma uma película que inibe o crescimento de bactérias Gram Positivas e Gram Negativas. Proporciona proteção contra agentes agressivos para pele, solubilizados ou não em água. Creme protetor tipo Grupo 3. Apresentar o C.A. – Certificado de Aprovação no Ministério do Trabalho e o Registro na ANVISA – Agencia de Nacional de Vigilância Sanitária, compatíveis com a característica do produto. Validade mínima de 1 (um) ano a partir da emissão da Nota Fiscal do produto.    **Quantidade:**05   |  |  | | --- | --- | | **Unidade:**Peça  **ITEM 07 – LUVA DE LATEX NATURAL REFORCADA –“G” e "XG"**  **Descrição:**Confeccionada com duas camadas de látex natural reforçado, possuindo 30 cm de comprimento e 0,62 mm de espessura, com palma antiderrapante, interior liso e talcado. Disponível nos tamanhos M, G, XG e XGG. O equipamento deverá apresentar em caracteres indeléveis e bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante, o lote de fabricação e o número do CA.    **Quantidade:** 20  **Unidade:**Par  **ITEM 08 – LUVA DE LATEX NITRILICO 45CM - TAMANHO 9 e 10**  **Descrição:**Luva de segurança confeccionada em látex nitrílico com interior liso, acabamento com antiderrapantes em látex nitrílico na palma e face palmar dos dedos, comprimento aproximado de 45 cm e espessura mínima de 0,55 mm, indicada para atividades que requeiram proteção das mãos do usuário contra riscos mecânicos e contra a ação de produtos químicos, tais como: CLASSE A: Tipo 2: agressivos básicos; CLASSE C: Tipos 1, 2, 3, 4, 6 e 8: hidrocarbonetos alifáticos, hidrocarbonetos aromáticos, álcoois, éteres, ácidos orgânico e ésteres. Tamanhos 8, 9 e 10. O equipamento deverá apresentar em caracteres indeléveis e bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante, o lote de fabricação e o número do CA.    **Quantidade:**136  **Unidade:** Par  **ITEM 09 - LUVA DE SEGURANÇA LÁTEX E NEOPRENE – P, M e G**  **Descrição**: Luva de segurança para proteção contra agentes mecânicos e químicos, confeccionada em borracha natural com borracha neoprene na palma e dorso, revestida internamente com algodão flocado, acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Espessura de 0,70 mm e comprimento de 31,0 cm. Resistência química: classe A - tipo 1 - ácidos agressivos, tipo 2 agressivos básicos; classe B - -detergentes, sabões, amoníacos e similares; classe C tipo 3 - álcoois, tipo 4 –éteres, tipo 5 – cetonas, tipo 6 –ácidos orgânicos. Tamanhos P, M e G. O equipamento deverá apresentar em caracteres indeléveis e bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante, o lote de fabricação e o número do CA.  **Quantidade:** 16  **Unidade:** Par  75_202  **ITEM 10 – LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS- ALGODÃO TRICOTADA**  **Descrição:**Luva de proteção contra agentes mecânicos tricotada em quatro fios de algodão, com pigmentos antiderrapantes de PVC na palma e face palmar dos dedos proporcionando melhor aderência. A luva deve ser confeccionada em 100 % algodão, material respirável e sem costuras. Punhos de malha de pulso para evitar que as luvas escorreguem durante o uso. Tamanho único. O equipamento deverá apresentar em caracteres indeléveis e bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante, o lote de fabricação e o número do CA.  luva-tricotada-de-algodao-4-fios-tsuzuki-pigmentada  **Quantidade:**50  **Unidade:** Par  **ITEM 11 – MACACAO DESCARTAVEL C/ CAPUZ TAM. M e G**  **Descrição:**Macacão de segurança confeccionado em polietileno de alta densidade (Tyvek) ou em 100% polipropileno na cor branca. Possui elástico nas extremidades da manga e da calça, e capuz/zíper costurados. Fornece proteção contra agentes químicos líquidos e partículas maiores que 0,5 microns. O equipamento deverá apresentar em caracteres indeléveis e bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante, o lote de fabricação e o número do CA.    **Quantidade:**12  **Unidade:**Peça  **ITENS 12 e 13 – ÓCULOS DE SEGURANÇA PROTEÇÃO LATERAL LENTE ESCURA E INCOLOR**  **Descrição:** Óculos de segurança contra impacto de partículas volantes e luminosidade intensa frontal, com armação e visor confeccionado em uma única peça de policarbonato na cor fumê ou cinza, com ponte e apoio nasal injetados do mesmo material e haste tipo espátula. Visor curvo para oferecer proteção lateral e tratamento antirrisco e anti-embaçante para melhor desempenho do produto em ambientes críticos, não permitindo distorção de imagem. As hastes devem ser confeccionadas do mesmo material do visor e é fixada à extremidade do visor através de parafuso metálico, a extremidade de fixação da haste deverá ter espessura superior a 2,0 mm. O equipamento deverá atender à norma ANSI Z87.1:2003. Aprovados para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes de velocidade até 45,7 m/s. Acompanha cordão de segurança. O equipamento deverá apresentar em caracteres indeléveis e bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante, o lote de fabricação e o número do CA.      **Quantidade:**30 (lente escura) e 25 (lente incolor)  **Unidade:**Peça  **ITEM 14 – ÓCULOS DE SEGURANÇA DE SOBREPOSIÇÃO INCOLOR**  **Descrição:** Óculos de segurança contra impacto, com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor, não permitindo distorção de imagem. Com meia borda superior e hastes tipo espátula. As hastes são confeccionadas do mesmo material da armação, com protetores laterais injetados na mesma peça e sistema de ventilação indireta constituída de fendas em cada haste e fixas à armação. Apresentar o C.A.    **Quantidade:**10  **Unidade:**Peça  **ITEM 15 – SAPATO DE SEGURANÇA – MODELO FEMININO N. 35, 36 e 37**  Descrição: Sapato de segurança feminino confeccionado em vaqueta macia de primeira qualidade na cor preta,colarinho sintético forrado com tecido não tecido respirável, forração da gáspea em tecido não tecido respirável, fechamento em cadarço ou em elástico,palmilha móvel em poliéster resinado higiênica e antibactericida, solado macio e antiderrapante em poliuretano bidensidadecom sistema de absorção de impacto, injetado diretamente ao cabedal. O equipamento deverá apresentar em caracteres indeléveis e bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante, o lote de fabricação e o número do CA. A data de fabricação deverá ser de no máximo 1 (um) ano retroativo a emissão da nota fiscal do produto.    **Quantidade:**07  **Unidade:**Par  ***\*Obs: Imagens meramente ilustrativas*** | Foto ilustrativa | |  |