|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITENS 1, 2 E 7 - BOTA CANO MÉDIO**  **(008.018.0002-1/ 008.018.0001-3/ 008.018.0004-8/ 008.018.0005-6/ 008.018.0006-4 008.016.0001-4)**  Calçado ocupacional, tipo bota cano médio (261 a 300 mm), confeccionado em policloreto de vinila (PVC) injetado ou em borracha vulcanizada, impermeável, super resistente, na cor preta, com solado antiderrapante e reforço especial no salto. Possui forração interna em nylon texturizada. Não possui biqueira de aço. Tamanho: 37 a 45. O equipamento deverá apresentar em caracteres indeléveis e bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante, o lote de fabricação e o número do CA.  REF.: VULCABRÁS ITENS 3 A 6 - BOTA DE BORRACHA PRETA CANO LONGO(008.020.0005-3/ 008.020.0001-0/ 008.020.0002-9/ 008.020.0003-7/ 008.020.0004-5)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Calçado ocupacional, tipo bota cano longo, confeccionado em borracha vulcanizada impermeável, super resistente, na cor preta, com solado antiderrapante e reforço especial no salto. Possui cano longo (360 a 406 mm). Tamanho: 36 a 44. Não possui forração interna e biqueira de aço. O equipamento deverá apresentar em caracteres indeléveis e bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante, o lote de fabricação e o número do CA.  REF.: ALPARGATAS / SETE LÉGUAS Trator  **ITENS 8 E 9 - CALÇA TIPO SANEAMENTO (008.027.0005-5/ 008.027.0007-1/ 008.027.0003-9/ 008.027.0001-2)**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Confeccionada na cor amarela em PVC em ambas as faces e tramas em nylon. Possui espessura de 0,25 a 0,27 mm (Trevira - KP 350), cadarço de algodão na cintura e costura eletrônica. O equipamento deverá apresentar em caracteres indeléveis e bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante, o lote de fabricação e o número do CA.  REF.: PROT CAP ITENS 11 E 12 - CONJUNTO IMPERMEÁVEL COM BLUSÃO E CALÇA(008.073.0012-8/ 008.073.0013-6/ 008.073.0011-0)  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Conjunto de segurança na cor amarela confeccionado em Trevira ou PVC revestido em malha de poliéster com costura através de solda eletrônica. Composto de blusão com capuz, fechamento frontal através de, no mínimo, 4 (quatro) botões de pressão e calça com cordão na cintura com ilhós metálico. O equipamento deverá apresentar em caracteres indeléveis e bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante, o lote de fabricação e o número do CA.  REF.: CAPSEG ITENS 13 A 15 - CONJUNTO PARA MOTOQUEIRO (008.073.0007-1/ 008.073.0008-0/ 008.073.0001-2)  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Conjunto impermeável confeccionado em PVC revestido em malha de poliéster, com costura eletrônica, composto de: Jaqueta com velcro para ajuste no pescoço, com gola forrada, fechamento frontal por zíper e velcro. Fechamento nos punhos em velcro e na cintura em elástico. Possui detalhes refletivos na região das costas e nas laterais dos ombros, bolso externo com fechamento em velcro e bolso interno simples. Calça com elástico na cintura, bolso externo dianteiro esquerdo com fechamento em velcro. Possui zíper na parte inferior traseira das pernas. Disponíveis nos tamanhos P,M,G, GG e EGG.  REF.: ALBA EUROPA ITEM 16 - LUVA DE LATEX NATURAL (REFORÇADA) (008.070.0002-7/ 008.070.0003-5)  |  |  | | --- | --- | | Confeccionada com duas camadas de látex natural reforçado, possuindo 30 cm de comprimento e 0,62 mm de espessura, com palma antiderrapante, interior liso e talcado. Disponível nos tamanhos M, G, XG, e XGG. O equipamento deverá apresentar em caracteres indeléveis e bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante, o lote de fabricação e o número do CA.  REF.: MUCAMBO S.A.- 157 | Foto ilustrativa | | Foto ilustrativa  Foto ilustrativa | | Foto ilustrativa | | Foto ilustrativa | | Foto ilustrativa | | Foto ilustrativa |
| **ITEM 17 - LUVA DE SEGURANÇA LÁTEX E NEOPRENE**  **(008.070.0038-8/ 008.070.0039-6/ 008.070.0040-0)**  Luva de segurança para proteção contra agentes mecânicos e químicos, confeccionada em borracha natural com borracha neoprene na palma e dorso, revestida internamente com algodão flocado, acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Espessura de 0,70 mm e comprimento de 31,0 cm. Resistência química: classe A - tipo 1 - ácidos agressivos, tipo 2 agressivos básicos; classe B - -detergentes, sabões, amoníacos e similares; classe C tipo 3 - álcoois, tipo 4 –éteres, tipo 5 – cetonas, tipo 6 –ácidos orgânicos. Tamanhos P, M e G. O equipamento deverá apresentar em caracteres indeléveis e bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante, o lote de fabricação e o número do CA.  REF.: PROMAT NEOMIX 642/DANNY DA-224 D ITEM 18 - LUVA DE SEGURANÇA DESCARTÁVEL EM BORRACHA NITRÍLICA **(008.070.0030-2/ 008.070.0031-0/ 008.070.0032-9)**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Luva descartável produzidas com 100% de borracha nitrílica, sem cera, plastificante ou silicone em sua formulação, não contendo talco, amido ou proteínas para evitar irritação nas mãos do usuário. Possui bainha para a proteção do pulso. Possui resistência mecânica e protegem contra respingos de produtos químicos. Tamanhos P, M, G, XG. Cor branca. Comprimento aproximado de 29 cm. Apresentar o C.A..  REF: DANNY SENSIFLEX ( DA-90112/B.) ITEM 19 - LUVAS DE PVC FORRADAS (PALMA ÁSPERA) (008.070.0006-0) Confeccionada em PVC com forro em tecido de algodão. Possui palma áspera para manuseio de objetos que deslizem com facilidade. Tamanho 9 ½ com cano longo de 45 cm (no mínimo). O equipamento deverá apresentar em caracteres indeléveis e bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante, o lote de fabricação e o número do CA.  REF.: PROMAT –C.A. 1713 ITENS 20 E 21 - LUVAS DE SEGURANÇA DESCARTÁVEIS(008.070.0014-0/ 008.070.0015-9/ 008.070.0016-7/ 008.070.0017-5)    |  |  | | --- | --- | | Luva de segurança descartáveis confeccionadas em látex natural, proporcionando excelente sensibilidade tátil, conforto e maleabilidade. Possui as seguintes características: palma lisa, talcadas, ambidestras e impermeáveis. Aprovadas para uso em produtos químicos da Classe B (detergentes, sabões, amoníaco e similares) e C (tipo 3: álcoois, tipo 4:éteres, tipo 5: cetonas, tipo 6: ácidos orgânicos). Tamanhos P, M e G. Apresentar o C.A.  Ref.: Embramac / Volk | Foto ilustrativa |  ITEM 22 - MACACÃO TIPO SANEAMENTO(008.073.0010-1/ 008.073.0009-8/ 008.073.0003-9/ 008.073.0002-0)  |  |  | | --- | --- | | Conjunto confeccionado na cor amarela em PVC em ambas as faces e tramas em nylon, com espessura de 0,35 mm (Trevira – KP 400). Possui costura eletrônica, capuz, botas e luvas em PVC forradas acopladas. Fechamento frontal por meio de zíper com botões de pressão ou zíper com velcro. O equipamento deverá apresentar em caracteres indeléveis e bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante, o lote de fabricação e o número do CA.  REF.: CAPSEG e PROT CAP | Foto ilustrativa | | Foto ilustrativa |  |  |  | | --- | --- | | ITEM 23 - ÓCULOS AMPLA VISÃO (008.085.0001-5) | Foto ilustrativa |      |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Óculos de segurança contra impacto de partículas volantes multidirecionais, modelo ampla visão, constituído de armação confeccionada em uma única peça de PVC transparente e macia. Sistema de ventilação indireta nas laterais da armação. Possui visor plano em policarbonato incolor e cinta elástica para ajuste à face do usuário. O modelo deve cobrir toda a região em torno dos olhos. O equipamento deverá apresentar em caracteres indeléveis e bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante, o lote de fabricação e o número do CA.  REF.: 3M/LEAL/CARBOGRAFITE/MAS ITEM 24 - ÓCULOS DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTO, LENTE INCOLOR (008.085.0002-3)  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Óculos de segurança contra impacto de partículas volantes, com armação e visor confeccionado em uma única peça de policarbonato incolor, com ponte e apoio nasal injetados do mesmo material e haste tipo espátula. Visor curvo para oferecer proteção lateral e tratamento antirrisco e anti-embaçante para melhor desempenho do produto em ambientes críticos, não permitindo distorção de imagem. As hastes devem ser confeccionadas do mesmo material do visor e é fixada à extremidade do visor através de parafuso metálico, a extremidade de fixação da haste deverá ter espessura superior a 2,0 mm. O equipamento deverá atender à norma ANSI Z87.1:2003. Aprovados para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes de velocidade até 45,7 m/s. Acompanha cordão de segurança. O equipamento deverá apresentar em caracteres indeléveis e bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante, o lote de fabricação e o número do CA.  REF.: 3M VIRTUA/DANNY - DA-14700 (Águia) ITEM 25 - ÓCULOS DE SEGURANÇA DE SOBREPOSIÇÃO (008.085.0005-8) Óculos de segurança contra impacto, com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor, não permitindo distorção de imagem. Com meia borda superior e hastes tipo espátula. As hastes são confeccionadas do mesmo material da armação, com protetores laterais injetados na mesma peça e sistema de ventilação indireta constituída de fendas em cada haste e fixas à armação. Apresentar o C.A.    REF.: DANNY-Netuno ITEM 26- PROTETOR FACIAL (008.095.0002-7)  |  |  | | --- | --- | | Protetor facial contra impacto de partículas volantes, anatômico que permite a utilização de óculos de segurança e respiradores. Visor panorâmico fabricado em policarbonato incolor de alta resistência e com perfeita qualidade óptica, com espessura mínima de 2,0 mm. Possui correias e demais peças da carneira em plástico, com regulagem de tamanho através de ajuste simples da correia ou catraca. O equipamento deverá apresentar em caracteres indeléveis e bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante, o lote de fabricação e o número do CA.  REF.: 3M WP96-H4/MSA 310/CARBOGRAFITE | Foto ilustrativa | | Foto ilustrativa |  ITEM 27 - RESPIRADOR DESCARTÁVEL PARA POEIRAS E VAPORES ORGÂNICOS (008.075.0003-8)  |  |  | | --- | --- | | Respirador semi-facial descartável, sem válvula de exalação, possuindo sistema de fixação com dois elásticos, oferecendo conforto e boa vedação e que não permita que o elástico solte-se facilmente. Possui camadas de filtros especiais com carvão ativado, promovendo a retenção de odores de baixa concentração de vapores orgânicos / VO-PFF2. O equipamento deverá apresentar em caracteres indeléveis e bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante, o lote de fabricação e o número do CA. Validade mínima de 2 (dois) anos a partir da emissão da Nota Fiscal do produto.  REF.: 3M / KSN ITENS 28 E 29 - SAPATO DE SEGURANÇA – MODELO FEMININO(008.115.0018-7/ 008.115.0019-5/ 008.115.0016-0/ 008.115.0017-9) Sapato de segurança feminino confeccionado em vaqueta macia de primeira qualidade na cor preta, colarinho sintético forrado com tecido não tecido respirável, forração da gáspea em tecido não tecido respirável, fechamento em cadarço ou em elástico, palmilha móvel em poliéster resinado higiênica e antibactericida, solado macio e antiderrapante em poliuretano bidensidade com sistema de absorção de impacto, injetado diretamente ao cabedal. O equipamento deverá apresentar em caracteres indeléveis e bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante, o lote de fabricação e o número do CA. A data de fabricação deverá ser de no máximo 1 (um) ano retroativo a emissão da nota fiscal do produto.    REF.: MARLUVAS – 50S29 ANABELA | Foto ilustrativa | | Foto ilustrativa  Foto ilustrativa | | Foto ilustrativa |