## ITEM 001 - BLOQUEADOR SOLAR FPS 30 C/ REPELENTE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Bloqueador solar com FPS 30 (fator de proteção solar)**REPELENTE contra insetos, inclusive o  mosquito da dengue**, hipoalergênico, livre de óleo, PABA e essência, resistente a água e proteção comprovada contra a radiação UVA e UVB. Bisnaga plástica com 120g com tampa Flip-top. Validade mínima de 1 (um) ano a partir da emissão da Nota Fiscal do produto. Registro na ANVISA. |  |   REF.: Mavaro |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ITEM 002 - BOTA CANO MÉDIO**  Calçado ocupacional, tipo bota cano médio (261 a 300 mm), confeccionado em policloreto de vinila (PVC) injetado ou em borracha vulcanizada, impermeável, super resistente, na cor preta, com solado antiderrapante e reforço especial no salto. Possui forração interna em nylon texturizada. Não possui biqueira de aço. Tamanho: 37 a 45. O equipamento deverá apresentar em caracteres indeléveis e bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante, o lote de fabricação e o número do CA.  REF.: VULCABRÁS | Foto ilustrativa |

## ITEM 003 - BOTA DE BORRACHA PRETA CANO LONGO

|  |  |
| --- | --- |
| Calçado ocupacional, tipo bota cano longo, confeccionado em borracha vulcanizada impermeável, super resistente, na cor preta, com solado antiderrapante e reforço especial no salto. Possui cano longo (360 a 406 mm). Tamanho: 36 a 44. Não possui forração interna e biqueira de aço. O equipamento deverá apresentar em caracteres indeléveis e bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante, o lote de fabricação e o número do CA.  REF.: ALPARGATAS / SETE LÉGUAS Trator | Foto ilustrativa |

## ITEM 4 - BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO

|  |  |
| --- | --- |
| Calçado ocupacional tipo botina, confeccionada em vaqueta macia de primeira qualidade, na cor preta. Sem componentes metálicos e fechamento em elástico coberto nas laterais, Cabedal com gáspea emendada e peito do pé acolchoado. Acabamento interno do cabedal traseiro em material que não proporcione desconforto ao usuário e contraforte confeccionado em material que não absorve umidade e não se decompõe. Palmilha móvel higiênica e antibactericida. Solado macio e antiderrapante em poliuretano bidensidade, injetado diretamente no cabedal, sem costura aparente e sem biqueira de aço Modelo sem amarração por cadarço. Para uso eletricista. O equipamento deverá apresentar em caracteres indeléveis e bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante, o lote de fabricação e o número do CA. A data de fabricação deverá ser de no máximo 1 (um) ano retroativo a emissão da nota fiscal do produto.  REF.: MARLUVAS 50B19  BRACOL 40MEL600 | Foto ilustrativa |

## ITEM 5 - COLETE REFLETIVO PARA MOTOFRETISTA

Colete Refletivo para motociclista nos tamanhos P, M, G, GG, EG , na cor preta, confeccionado

em tecido dublado com material combinado, perfazendo uma espessura de no mínimo 2,50 mm

com faixas refletivas amarelas. As faixas refletivas deverão exibir em sua construção as palavras

APROVADO DENATRAN, com 3 mm de altura e 50 mm de comprimento, incorporada na

construção da película. Deverá ainda ter etiqueta indelével informando dados do fabricante,

registro no INMETRO e material de construção. Atendendo a resolução Nº 356 (anexo III),

de 02/08/10 do CONTRAN.

REF.: Alba



**ITENS 6 E 7 - CONJUNTO PARA MOTOQUEIRO**

Conjunto impermeável confeccionado em PVC revestido em malha de poliéster, com

costura eletrônica, composto de: Jaqueta com velcro para ajuste no pescoço, com gola

forrada, fechamento frontal por zíper e velcro. Fechamento nos punhos em velcro e na

cintura em elástico. Possui detalhes refletivos na região das costas e nas laterais dos

ombros, bolso externo com fechamento em velcro e bolso interno simples. Calça com

elástico na cintura, bolso externo dianteiro esquerdo com fechamento em velcro. Possui

zíper na parte inferior traseira das pernas. Disponíveis nos tamanhos P,M,G, GG e EGG.

REF.: ALBA EUROPA



## ITEM 8 - FITA ZEBRADA

|  |  |
| --- | --- |
| Fita zebrada para isolamento de área, nas cores amarela e preta, fornecidas em bobinas com 7 cm de largura x 200 m de comprimento. Deverá possuir marcação informando a metragem.  REF.: RACCO | Foto ilustrativa |

## ITEM 09 - LUVA DE LATEX NATURAL (REFORÇADA)

|  |  |
| --- | --- |
| Confeccionada com duas camadas de látex natural reforçado, possuindo 30 cm de comprimento e 0,62 mm de espessura, com palma antiderrapante, interior liso e talcado. Disponível nos tamanhos M, G, XG, e XGG. O equipamento deverá apresentar em caracteres indeléveis e bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante, o lote de fabricação e o número do CA.  REF.: MUCAMBO S.A.- 157 | Foto ilustrativa |

## ITEM 10 - LUVA DE SEGURANÇA NITRILICA – 45 CM

|  |  |
| --- | --- |
| Luva de segurança confeccionada em látex nitrílico com interior liso, acabamento com antiderrapantes em látex nitrílico na palma e face palmar dos dedos, comprimento aproximado de 45 cm e espessura mínima de 0,55 mm, indicada para atividades que requeiram proteção das mãos do usuário contra riscos mecânicos e contra a ação de produtos químicos, tais como: CLASSE A: Tipo 2: agressivos básicos; CLASSE C: Tipos 1, 2, 3, 4, 6 e 8: hidrocarbonetos alifáticos, hidrocarbonetos aromáticos, álcoois, éteres, ácidos orgânico e ésteres. Tamanhos 8, 9 e 10. O equipamento deverá apresentar em caracteres indeléveis e bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante, o lote de fabricação e o número do CA.  REF: BRACOL - NITRILONG C.A. 20695 / PROMAT - LUVANIT 925 | Foto ilustrativa |

## ITEM 11 - LUVAS DE RASPA DE COURO MISTA

|  |  |
| --- | --- |
| Luvas de raspa de couro na palma da mão e face palmar dos dedos. Dorso confeccionado em lona leve e punho em malha. Possui reforço externo em raspa no polegar e no indicador. Comprimento do punho de 7 cm com elástico para ajuste. O equipamento deverá apresentar em caracteres indeléveis e bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante, o lote de fabricação e o número do CA.  REF.: TKVB | Foto ilustrativa |

## ITEM 12 - MÁSCARA PANORAMA FACIAL INTEIRA

|  |  |
| --- | --- |
| Máscara facial inteira fabricada em silicone. Leve, anatômica e confortável proporcionando amplo campo visual. Possuem visor injetado em policarbonato, selagem facial dupla, diafragma especial de voz que facilita a comunicação e seis pontos de tirantes com presilhas ajustáveis. Possibilita a combinação variada de cartuchos e filtros da série 6000. O equipamento deverá apresentar em caracteres indeléveis e bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante, o lote de fabricação e o número do CA. A máscara deverá ser da marca e modelo 3M 6800M devido à necessidade de compatibilidade com os equipamentos existentes na empresa, como os cartuchos químicos, filtros mecânicos, adaptadores e demais peças de reposição.  REF.: 3M 6800M |  |

**ITEM 13 -** **ÓCULOS AMPLA VISÃO**

Óculos de segurança contra impacto de partículas volantes multidirecionais, modelo

ampla visão, constituído de armação confeccionada em uma única peça de PVC

transparente e macia. Sistema de ventilação indireta nas laterais da armação. Possui

visor plano em policarbonato incolor e cinta elástica para ajuste à face do usuário.

O modelo deve cobrir toda a região em torno dos olhos. O equipamento deverá apresentar

em caracteres indeléveis e bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante, o lote de

fabricação e o número do CA.



## ITEM 14 - ÓCULOS DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTO, LENTE INCOLOR

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Óculos de segurança contra impacto de partículas volantes, com armação e visor confeccionado em uma única peça de policarbonato incolor, com ponte e apoio nasal injetados do mesmo material e haste tipo espátula. Visor curvo para oferecer proteção lateral e tratamento antirrisco e anti-embaçante para melhor desempenho do produto em ambientes críticos, não permitindo distorção de imagem. As hastes devem ser confeccionadas do mesmo material do visor e é fixada à extremidade do visor através de parafuso metálico, a extremidade de fixação da haste deverá ter espessura superior a 2,0 mm. O equipamento deverá atender à norma ANSI Z87.1:2003. Aprovados para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes de velocidade até 45,7 m/s. Acompanha cordão de segurança. O equipamento deverá apresentar em caracteres indeléveis e bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante, o lote de fabricação e o número do CA.  REF.: 3M VIRTUA/DANNY - DA-14700 (Águia) ITEM 15 - RESPIRADOR DESCARTÁVEL PARA POEIRAS E VAPORES ORGÂNICOS  |  |  | | --- | --- | | Respirador semi-facial descartável, sem válvula de exalação, possuindo sistema de fixação com dois elásticos, oferecendo conforto e boa vedação e que não permita que o elástico solte-se facilmente. Possui camadas de filtros especiais com carvão ativado, promovendo a retenção de odores de baixa concentração de vapores orgânicos / VO-PFF2. O equipamento deverá apresentar em caracteres indeléveis e bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante, o lote de fabricação e o número do CA. Validade mínima de 2 (dois) anos a partir da emissão da Nota Fiscal do produto.  REF.: 3M / KSN  **ITEM 16 - SAPATO DE SEGURANÇA – MODELO FEMININO**  Sapato de segurança feminino confeccionado em vaqueta macia de primeira qualidade na cor preta, colarinho sintético forrado com tecido não tecido respirável, forração da gáspea em tecido não tecido respirável, fechamento em cadarço ou em elástico, palmilha móvel em poliéster resinado higiênica e antibactericida, solado macio e antiderrapante em poliuretano bidensidade com sistema de absorção de impacto, injetado diretamente ao cabedal. O equipamento deverá apresentar em caracteres indeléveis e bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante, o lote de fabricação e o número do CA. A data de fabricação deverá ser de no máximo 1 (um) ano retroativo a emissão da nota fiscal do produto.  REF.: MARLUVAS – 50S29 ANABELA | Foto ilustrativa | | Foto ilustrativa |