ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

1.1. Dados técnicos:

1.1.1. O equipamento deve permitir somente a passagem de água e não de ar na  
direção de conexão do hidrômetro;  
1.1.2. Os equipamentos serão para instalação em hidrômetros de 1/2" e 3/4", nas quantidades especificadas abaixo:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Equipamento | Unidade | Quantidade |
| Eliminador de ar 1/2" | UND | 47.600 |
| Eliminador de ar 3/4" | UND | 400 |

1.1.3.O equipamento deve estar certificado pelo INMETRO (o documento deverá ser apresentado na fase de habilitação);

**1.2. Pressões:**

1.2.1. Pressão de Serviço: até 10,0 Kgf/cm²;

**1.3. Assistência Técnica:**

1.3.1 A licitante deverá comprovar na proposta possuir assistência técnica no Brasil, com pessoal especializado para orientações técnicas e manutenção dos equipamentos.

**1.4. Aprovação na Inspeção:**

Os lotes de eliminadores de ar estarão sujeitos ainspeçãovisual e teste de estanqueidade.

**2.PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO E GARANTIA:**

* 1. **Local de entrega:**

2.1.1. Os eliminadores de ar deverão ser entregues em Juiz de Fora – MG, no Departamento Compras e Estoque à Rua Santa Terezinha nº505 - Bairro Santa Terezinha – CEP 36045-490**.** Deve ser prevista a possibilidade de entrega no Departamento de Medição e Cadastro Técnico, à rua Monsenhor Gustavo Freire nº 75 - Bairro São Mateus. Neste caso, o endereço será designado com antecedência. A entrega deverá ser em dias úteis, nos horários de 08:00 às 11:00 e 13:00 às 16:00, **cabendo à empresa fornecedora dos eliminadores de ar, a mão de obra para a descarga dos volumes;**

**2.2. Frete:**

O custo do frete e impostos incidentes relativos ao transporte serão de responsabilidade do proponente, inclusive dos lotes e unidades que forem recusados pela comissão de recebimento de materiais;

**2.3. Recebimento dos Lotes:**

Os lotes de eliminadores de ar serão recebidos no Departamento de Compras e Estoque (2.1.1), cabendo ao fornecedor obedecer às seguintes exigências, a cada entrega:

1. No ato da entrega os eliminadores de ar devem estar acondicionados em embalagens lacradas contendo: o nome da CESAMA, o número de eliminadores de ar;
2. Qualquer irregularidade percebida no recebimento em nosso Departamento Compras e Estoque pode acarretar o não recebimento das unidades defeituosas;
3. A critério do Departamento de Medição e Cadastro Técnico (DEMC) serão retiradas amostras aleatórias de cada lote entregue, para nosso controle de qualidade;

**2.4. Eliminadores de ar em uso:**

Na entrega de cada lote de eliminadores de ar solicitado pela CESAMA, através da Ordem de Compra, a empresa classificada em primeiro lugar, detentora do melhor preço registrado, deverá apresentar termo de garantia dos eliminadores de ar com validade para no mínimo dois anos:

1. Se, dentro do prazo de garantia, nos eliminadores de arem uso for constatada alguma avaria ou vazamento esses serão devolvidos ao fornecedor, o qual deverá arcar com todos os custos relativos à substituição do mesmo e o fará no prazo máximo de **30 (trinta) dias**;

|  |
| --- |
| **Luís Eduardo do Amaral Faria**  **Gerência Técnica - CESAMA** |